附件3：

采购合同
项目名称：广东省第一荣军优抚医院智慧停车管理设备采购项目 
甲方：广东省第一荣军优抚医院
乙方：XX公司 

合同金额（元）：
人民币大写：
为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，签订本合同，并共同遵守。

一、合同标的

合同总额包括货物、设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

详细内容见附件。

二、交货时间、地点
1.交货时间：合同生效之日起30个日历日内。
2.交货地点：广东省广州市海珠区新港西路114号及业主指定位置。
3.交货方式：所有货物由乙方送往甲方指定交货地点，运输装卸及费用由乙方负责。交货到现场后的安装、调试由乙方负责，甲方协助。设备安装调试完成后，乙方安排专业技术人员对甲方指定操作人员进行现场操作培训，确保受训人员能独立完成系统日常操作、故障识别及基础维护，培训完成后提供完整的操作手册及培训资料。培训时间不少于10个工作日。

4.风险转移：货物损毁、灭失的风险在交付甲方并验收合格前由乙方承担。
三、质保期及售后服务要求
1.本合同货物的质保期为5年，自货物交付甲方并验收合格之日起计算。质保期内，货物出现质量问题，乙方应在收到甲方通知后2小时内无条件上门进行维修、更换。如产品质量问题严重，影响甲方正常使用的，甲方有权要求乙方无条件退换货。

2.乙方未按本条约定进行维修、更换或维修、更换后仍不符合合同约定的，甲方有权自行或委托第三人进行维修、更换，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。

3.质保期内，乙方对货物进行维修、更换，货物可正常使用或更换后，质保期重新计算。

4.质保期满后，如货物出现质量问题，乙方应按照甲方的要求提供维修服务，包括但不限于提供零配件、上门维修等，所涉费用按照双方约定执行。

5.质保期维保服务要求：

服务期内，乙方向甲方提供【7×24】小时报障热线服务。

停车场系统出现故障时，乙方应在收到甲方服务请求后，紧急问题（如设备故障、系统瘫痪、网络中断、数据丢失等）20分钟内响应、2小时内处理完毕；其余问题30分钟内响应、3个工作日内处理完毕；如遇复杂问题（如系统对接、重大功能开发）2个工作日内响应，双方另行协商处理时限。节假日期间可远程处理问题，响应时间同上，如遇紧急问题远程无法处理的，须在2小时内到达现场支撑处理和解决。

四、验收标准
1.乙方须按时提供全新完好、质量合格、符合甲方要求的货物及货物附属备品备件、工具等。

2.货物到货后，甲乙双方共同开箱验收，检查合同设备及短途、外包装、运输质量，确认运输造成的损失或短少，并签字确认。如乙方不派员参加，视为认可甲方的验收结果。

3.如果乙方代表在开箱验收时发现任何短缺、损坏或与合同约定不符，乙方须在   日内更换、补足，并承担一切费用。如乙方逾期未更换、补足，甲方有权解除合同。

4.货物安装调试完成后，甲方在收到乙方验收申请后30个工作日内进行验收，验收完毕向乙方出具验收结果。

5.验收合格条件如下：

货物技术参数符合合同要求；

货物安装调试后能正常使用；

货物及附备品备件、工具等齐全，表面无划痕、破损、裂缝等；

乙方已按约定在交货时提供了全套产品合格证明、技术指标说明等文件资料。

6.如第一次验收不合格，乙方须在10个日历日内进行整改，整改完成后甲方再次验收；如第二次验收仍不合格，甲方有权要求乙方更换货物或解除合同。
五、合同价款与付款方式：

1.合同价款
本合同总价款为人民币      元整（¥      ），该价款为含税价，已包含系统软件费、硬件设备费、安装调试费、接口对接开发费、系统维护费、培训费及合同履行过程中所有相关费用。

2.付款方式
第一笔（预付款）：合同签订生效且乙方提交合法有效发票后，甲方于5个工作日内支付合同总价款的30%。

第二笔（安装完成款）：全部设备安装调试完成，系统与甲方指定支付商户号完成接口对接并稳定运行，乙方提交安装调试报告及合法有效发票后，甲方于5个工作日内支付合同总价款的30%。
第三笔（验收完成款）：系统上线正常运行30个日历日且项目最终验收通过，乙方提交验收报告及合法有效发票后，甲方于5个工作日内支付合同总价款的40%，累计支付至100%。
履约保证金：合同签订后5个工作日内，乙方按合同总价的5%交付履约保证金。项目验收合格后，甲方于60天内无息返还。

合同期内乙方违约退出的，或擅自中止履行合同超过10天的，或因乙方原因导致甲方解除合同的，履约保证金不予退还，且甲方不承担任何责任。
3.停车费收入结算特别约定

（1）停车费收入（含微信支付、支付宝等）须通过支付机构直接结算至甲方指定银行账户，不得经由乙方账户中转或归集。

（2）支付渠道收取的交易手续费由甲方承担。乙方不得以任何名义收取系统服务费。

（3）乙方不得以任何理由截留或延迟划转停车费收入。
六、违约责任
1.如乙方延期交货或甲方延期付款，每逾期一日，违约方应按合同金额0.1%向对方支付违约金，但该违约金累计不超过合同金额的3%，逾期超过5日，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

2.如任何一方无故解除合同或有其他违约行为，应向对方支付合同金额5%的违约金。
七、保密
甲乙双方在订立合同、合同履约过程中，知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息，不得泄露或者不正当地使用；泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息，造成对方损失的，应当承担赔偿责任。
八、解决纠纷方式
因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议，则双方可向甲方所在地法院提起诉讼 。
九、其他
1.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份， 由甲乙双方盖章即生效，具有同等法律效力。 

2.合同内容如遇国家法规及政策另行有规定的，从其规定。

（以下无正文）
甲方（盖章）：广东省第一荣军优抚医院                                             

签约代表：

联系人：李嘉纬
联系电话：13662422488
单位地址：广东省广州市海珠区新港西路114号 

合同签订日期：       年    月     日
收取履约保证金方与甲方一致：

开户银行：广东省第一荣军优抚医院
乙方（盖章）：
签约代表：

联系人：
联系电话：
单位地址：
合同签订日期：       年    月     日

开户银行：
银行账号：
开户行：

银行账号：3602000309000415320

开户行： 工商银行广州怡乐支行

附件：

设备清单一览表

	停车场设备清单

	一、院区（包含新荣军大楼）停车场管理设备

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	出入口控制一体机（集成控制机、道闸、车牌识别摄像机、补光灯、指示屏）
	4
	台

	2
	对讲立柱
	4
	台

	3
	数字式车辆检测器
	4
	台

	二、住宅区停车场管理设备

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	出口控制机
	1
	台

	2
	入口控制机
	1
	台

	3
	数字式车辆检测器
	2
	台

	4
	广告道闸
	2
	台

	5
	IO转换板接线组件
	2
	个

	6
	一体式辅助摄像机
	4
	台

	7
	防砸雷达
	2
	个

	三、停车场管理设备专用软件（院区、住宅区）

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	云平台管理软件
	2
	套

	2
	电子发票
	2
	套
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四、停车场管理设备网络相关配件（院区、住宅区）

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	千兆交换机
	3
	台

	2
	工程电控箱
	3
	套

	3
	4G路由器
	2
	个


硬件设备技术特点及参数：

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	一、院区（包含新荣军大楼）停车场管理设备

	1
	出入口控制一体机
	1.记录存储容量：支持不低于5万条；

2.用户存储容量：支持不低于20万条；

3.记录存储抓拍照片：支持不低于500张；
4.通讯方式：支持 TCP/IP、4G（可选配），有线/无线智能互切；

5.内置相机：500W或以上摄像头；

6.三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露，遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别；

7.低功耗补光：采用低功耗低亮度智能补光；

8.广告显示：LCD支持广告播放，可播放png、bmp、jpg、jpeg格式图片，可轮播，支持用户自定义，可支持图片播放；

9.收费模式：中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费；
10.通行凭证：车牌、静态/动态二维码；

11.支持离线计费：支持设备与前端软件脱机时，计费放行；

12.双路协调：支持两路车牌识别相机；

13.支持视频/地感触发抓拍、识别，支持虚拟地感触发；

14.车牌识别率（白天）：≥99%；

15.车牌识别率（夜晚/黑天/光线弱配合补光灯条件下）：≥99%；

16.车牌颜色识别率：全天候≥99%；

17.车牌捕获率：视频流触发≥99%；

18.车牌识别车速：≤40km/h

19.车牌识别范围：全系车牌，含黑、黄、蓝、白、民用车、港澳、警、军、武警牌等特殊车牌；
20.相似字符识别：正确识别车牌中的汉字、字母及数字，汉字、字母识别率＞99%；

21.车辆检测：车辆特征、车辆行为(滞留/跟车/逆行/倒车)等精准捕获，取证逃费出场，协同补缴业务流实现追缴；

22.机动车检测：车牌识别、无牌车检测、车辆滞留、倒车、车标、车颜色等；
23.具备车道事件识别能力
24.防伪能力：防伪率≥98%；

25.视频录像能力：对防逃费等异常事件进行录像，并上传云平台存储，支持视频记录回溯；

26.支持杆型类型：直/曲/栅栏/折叠栅等栏杆；

27.电机类型：直流无刷，平稳、低噪；

28.开闸速度：1.2s-6s可调；

29.车辆检测：标配触发地感、防砸地感/防砸雷达，配红外防砸；

30.面板：阻燃；

31.防雷等级：三级防雷保护；

32.静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准；

33.具有系统自动校时功能，每天自动校时不少于一次。
	台
	4

	2
	对讲立柱
	1.显示屏：高清LCD屏，支持动态二维码显示，UV防反光；
2支持语音对讲；
3.语音声音分贝：＞70dB，声音清晰，无回声、噪音；

4.支付方式：扫码付、当面付、刷卡等多种支付方式；
5.触发方式：同时支持雷达、地感、红外等。
	台
	4

	3
	数字式车辆检测器
	1.检测率＞99%；

2.静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准；

3.平均无故障时间：5000小时；

4.检测模式：支持延时模式、摩汽共道模式、快速模式、安全模式等4种检测模式；

5.灵敏度可调。
	台
	4

	二、住宅区停车场管理设备

	1
	出口控制机
	1.记录存储容量：支持不低于5万条；

2.用户存储容量：支持不低于20万条；

3.记录存储抓拍照片：支持不低于500张；
4.通讯方式：支持 TCP/IP、4G或以上（可选配）， 有线/无线智能互切；
5.显示屏：不小于15.6寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸大，交互体验佳；亮度最高支持1000LUX，行业领先，扫码效果更好，75°高温正常显示；

6.可视对讲功能
7.收费模式： 自助缴费、人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费；

8.支付方式：银联、支付宝、微信等，支持当面付、扫码付等多种支付模式
9.通行凭证：车牌、静态/动态二维码、刷卡  

10.识别功能（可外接辅助相机）

车牌识别率（白天）:≥99%；支持识别设置；

车牌识别范围:全系车牌，含黑、黄、蓝、白、民用车、港澳、警、军、武警牌等；

11.二维码读卡：支付距离0.8~1.5m，响应时间小于1s；

12.控制机当面付集成一体：出口控制机配置当面付功能，可实现移动手机被扫支付，支持20cm~150cm范围内付款码扫码缴费；
13.车辆进入识别区域-道闸开闸到位的通行时间≤2.8s；
14.使用寿命：5年以上；

15.防护等级：IP54；

16.外观尺寸根据现场勘测确定；
17.采用钢化玻璃，铝型材；

18.工艺：钣金模具成型，高档喷粉工艺；

19.面板：阻燃；

20.防雷等级：三级防雷保护；

21.静电等级：满足GB/T17626.2规定标准；

22.车辆号牌识别准确率满足白天不低于：99%；夜间不低于：99%；

23.具有系统自动校时功能，每天自动校时不少于一次；

24.有移动手持终端对通道电动栏杆机进行开启/关闭人工遥控功能。
	台
	1

	2
	入口控制机
	
	台
	1

	3
	数字式车辆检测器
	1.检测率＞99%；

2.静电等级：满足GB/T17626.2规定的3级测试标准；

3.平均无故障时间：5000小时车辆检测：支持车辆检测；

4.检测模式：支持延时模式、摩汽共道模式、快速模式、安全模式等4种检测模式。
	台
	2

	4
	广告道闸
	杆长\广告翻板\灯箱\LED灯带高度、外形尺⼨根据现场勘测确定。
	台
	2

	5
	IO转换板接线组件
	1.广告道闸连接组件连接；

2.支持道闸防跨越与门禁、报警系统联动。
	个
	2

	6
	一体式辅机
	1.效果灯光：暖光氛围灯；

2.摄像头：500万高清摄像头。三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别；

3.车牌识别率：≥99%（全天候）；
4.车辆捕获率：≥99%；

5.防雷级别：满足三级防雷保护；

6.外壳防护等级：IP54；

7.环境适应性：通风孔+除雾风扇+防雨护罩等。
	台
	4

	7
	防砸雷达
	1.检测距离：0.2~10m；

2.距离精度：±10cm；
3.区分跟车间隔：0.5m；
4.防水等级：IP67。
	个
	2

	三、停车场管理设备专用软件（院区、住宅区）

	1
	云平台管理软件
	支持云端停车场管理软件，可对车场进行统一运营管理，包含计费、支付、基础配置、设备管理、月卡管理、收入统计、多维报表、储值卡、车牌通行限制功能。
	套
	2

	2
	电子发票
	电子发票服务，5年服务期。
	套
	2

	四、停车场管理设备网络相关配件（院区、住宅区）

	1
	千兆交换机
	品牌交换机、8口/百兆
	台
	3

	2
	工程电控箱
	电控箱
	套
	3

	3
	4G路由器
	4G路由器双网备份，必须含5年流量套餐
	个
	2


广东省第一荣军优抚医院廉洁承诺书

甲方：广东省第一荣军优抚医院

乙方：xx公司
为切实加强物资采购、基建工程项目等领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业有关规定，有效防范商业贿赂，规范购销行为，制止各种违法违纪行为、腐败问题的发生，确保将物资采购、基建工程项目等日常采购工作打造成为廉洁工程，促进医院各项工作又好又快发展，经双方协商签署如下协议：

一、本协议所指采购工作是指以总务科牵头组织的物资采购、基建工程（含工程预算编制、工程招投标、工程监理、工程审核等）、设备维修（维保）、车辆维修保养等。

      二、甲、乙双方严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和从业规定的各项要求贯彻始终，廉洁自律、加强监督，确保将物资采购、基建工程项目等建设成为廉洁工程。

三、甲方工作人员不得参加涉及可能影响公正公平的宴请和商务活动。

四、甲方工作人员不得索要或收受乙方及其工作人员的红包、有价证券、贵重礼品等，不得索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。

五、乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方工作人员（含家属或亲友）行贿，乙方不得以各种借口邀请甲方工作人员参加可能影响今后工作的宴请、外出游玩和各种娱乐活动。

六、经查实无论是甲方或者乙方原因违反本协议，甲方有权终止购销合同，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担，甲方因此遭受的损失由乙方赔偿，甲方应向有关政府部门报告并视情况处理。

七、本承诺书作为物资采购、基建工程项目采购合同的重要组成部分，与正式签订的物资采购、基建工程项目实施合同一并执行且具有同等法律效力。

八、本承诺书一式6份，甲方执5份，乙方执1份。

九、本承诺书自签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

负责人：                              项目负责人：

经办人：                              项目经办人：

  年   月   日                         年   月   日


